|  |
| --- |
| **Vervoerder :**       **Datum :**      **Plaatnummer :** |
| CONTROLE VÓÓR HET LADEN |
| ***1) TOESTAND VAN HET VOERTUIG ( § 7.5.1)/ TANK***OK NOK[ ]  [ ]  **1. Banden in goede staat? (zichtbare slijtage, kale banden, banden die zwellingen of andere vervormingen vertonen die een risico vormen voor het transport)**[ ]  [ ]  **2. Stadslichten, dimlichten, grote lichten, richtingaanwijzers, mistlichten: werken de lichten? proper?**[ ]  [ ]  **3. Is de tank in goede staat? (geen schade, niet vuil ?)**[ ]  [ ]  **4. Tank gereinigd? (reinigingsattest)**[ ]  [ ]  **5. Staat van de dichtingen (bvb. mangat)**[ ]  [ ]  **6. Stof toegelaten in de tank (tankcode § 4.3 + special provisions § 6.8.4)**[ ]  [ ]  **7. periodieke keuring van de tankcontainer / geldigheidsdatum : § 6.8.2.4.2 - § 6.8.3.4.6)**[ ]  [ ]  **8. opschrift op de tank voor vloeibaar gemaakte en diepgekoelde gassen : (§ 6.8.3.5.2)** **officiële vervoersnaam van de gassen en maximale vulmassa**[ ]  [ ]  **9. Toestand van de slangen**[ ]  [ ]  **10. Markering op de slangen? (KB van 13/06/1999 – PED-richtlijn)**  |
| ***2) VOERTUIGUITRUSTING***OK NOK [ ]  [ ]  **11**. Brandblussers (capaciteit, vervaldatum, gelood) ( § 8.1.4)[ ]  [ ]  **12**. Stopblok ( § 8.1.5)[ ]  [ ]  **13**. 2 Waarschuwingstekens (knipperlichten of gevaarsdriehoeken of kegels) ( § 8.1.5)[ ]  [ ]  **14. Oranje schilden ( § 8.1.3)**[ ]  [ ]  **15. Grote etiketten(§ 8.1.3) Het merkteken “milieugevaarlijke stof” (§5.3.6)** |
| ***3) UITRUSTING CHAUFFEUR)***OK NOK [ ]  [ ]  **16**. Fluorescerende vest (per bemanningslid)[ ]  [ ]  **17**. Paar veiligheidshandschoenen (per bemanningslid)[ ]  [ ]  **18**. Oogbescherming (bijvoorbeeld een veiligheidsbril). (per bemanningslid)[ ]  [ ]  **19**. Draagbaar verlichtingsapparaat zonder metalen oppervlak dat vonken kan veroorzaken. (per bemanningslid)[ ]  [ ]  **20**. oogspoelvloeistof : **niet vereist voor** gevaarsetiketnummers **1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3:** **WKLAS01 WKLAS14 WKLAS15 WKLAS16 Wklas3 Wklas2 Wklas63**[ ]  [ ]  **21**. Ontsnappingsmasker voor noodgevallen: **voor** gevaarsetiketnummers **2.3 of 6.1**: Wklas63Wklas61[ ]  [ ]  **22**. Schop [ ]  [ ]  **23**. Rioolafdichting enkel vereist **voor** de vaste en vloeistoffen met gevaarsetiketnummers : **3, 4.1, 4.3, 8 en 9:**[ ]  [ ]  **24**. Opvangreservoir  Wklas3fl Wklas41 Wklas43 etiket 8 met  witte hand etiket 9 |

|  |
| --- |
| ***4) DOCUMENTEN ( § 8.1.2)***OK NOK[ ]  [ ]  **25**. Vervoerdocument[ ]  [ ]  **26**. Schriftelijke richtlijnen : talen (§5.4.3)[ ]  [ ]  **27. ADR getuigschrift voor de chauffeur (colli + tankvervoer) - vervaldatum**[ ]  [ ]  **28. Schouwingsbewijs (K.B. 15-03-1968)**[ ]  [ ]  **29. ADR-keuringsdocument (en) overeenstemt met de stof** [ ]  [ ]  **30. ADR-keuringsdocument(en): geldigheidsdatum**[ ]  [ ]  **31**. Afwijking: kopie van het document |
| CONTROLE BIJ HET LADEN |
| OK NOK[ ]  [ ]  **32**. Vullingsgraad (§ 4.3.2.2 en 4.3.3.2.5)[ ]  [ ]  **33**. Alle deksels en kleppen zijn gesloten na belading |
| **In geval van niet conformiteit met punten 1 tem 10, 14, 15 en 27 tem 30 mag het voertuig niet geladen worden.****In geval van niet conformiteit met punten 11 tem 13 en 16 tem 24 wordt het transportbedrijf verwittigd.** |

**Het transport wordt toegestaan [ ]  Het transport wordt niet toegestaan [ ]**

 **Bericht naar de transporteur [ ]**

**Firma: Naam vervoerder:**

**Naam + handtekening: Naam + handtekening:**